网络配置

1. 通过修改配置文件配置本机为静态IP，且IP为xxx.xxx.xxx.xxx（IP根据实际情况自行设定）

2. 通过修改配置文件配置本机为动态获取IP

3. 通过ip/ifconfig命令开启、关闭网卡

4. 通过ip/ifconfig命令设置新的虚拟ip，并使用ping工具测试新的虚拟IP

5. 删掉第4步新建的虚拟IP

6. 通过配置文件的方式永久设置虚拟ip

7. 设置本机的主机名为test

8. 通过/etc/hosts，实现127.0.0.1与taobao.com进行对应，并使用ping测试taobao.com

9. 使用图形化方式配置网卡信息